A5\_1 – Arbeitsauftrag zur Übungsphase

erstellt von: Felix Ecker, Bernhard Groschupfer, Katharina Kaltenbrunner, Johannes Pargfrieder,

Christoph Wiesinger

**Vergleich ÖK-Karte 1:25.000 V Rappottenstein mit italienischer topographische Karte 1:25.000 Schnalstal.**

Im Vergleich zur ÖK-Karte wirkt die italienische Karte hochaufgelöst. Die ÖK-Karte ist weniger detailgetreu. Die Reliefwirkung kommt bei der italienischen Karte durch die Schummerung gut zur Geltung, dadurch ist felsiges Gebiet deutlicher gekennzeichnet. Beide Kartenwerke basieren auf dem UTM-System. Die ÖK-Karte weist eine Gauß-Krüger-Beschriftung auf (anderer Meridian). Bei der italienischen Karte sind Skitouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade dargestellt.